***************************************************************************

            日本語 Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8
               Windows Server 2003/ Windows Server 2008用
                       OKI プリンタードライバー
                             Version 2.89

             Copyright (C) 2015 株式会社OKIデータ・インフォテック

***************************************************************************


１．はじめに

    　本プログラムは、「日本語 Microsoft Windows XP」「日本語 Microsoft 
    Windows Vista」「日本語 Microsoft Windows 7」「日本語 Microsoft Windows
    Windows 8」「日本語 Microsoft Windows Server2003」「日本語 Microsoft 
    Windows Server2008」上で動作するアプリケーションから、弊社(株式会社OKI
	データ・インフォテック)製のプリンターに出力するためのドライバープログラ
	ムです。
    　本ドライバープログラムは、Windowsのプリンター出力を利用するアプリケー
    ションで、ご利用になれます。


２．対応機種

    本ドライバープログラムは、下記の対応プリンターのみで動作します。
    下記の機種以外では動作しません。

    対応機種は，下記の2機種です。
    ・LP-2050             Ａ０判 普通紙ＬＥＤプリンター
    ・LP-2050(folder)     Ａ０判 普通紙ＬＥＤプリンター＋紙折り機


３．ドライバーのファイル構成

        DISK1          インストールに必要なタグファイルです。
        VE2050.DLL     ドライバー本体です。
        VE2050.CHM     ドライバー用オンラインヘルプです。
        VE2050UI.DLL   ドライバー本体です。
        VE2050.XPB     ドライバーが使用するデータです。
        VE2050F.XPB    ドライバーが使用するデータです。
        V_CONT.B       ドライバーが使用するデータです。
        V_GAMMA.B      ドライバーが使用するデータです。
        V_DITH.DIT     ドライバーが使用するデータです。
        V_FM.DIT       ドライバーが使用するデータです。
        V_LCP64X2.DIT  ドライバーが使用するデータです。
        V_LCP64X3.DIT  ドライバーが使用するデータです。
        PRINTER.INF    インストールに必要なファイルです。
        READMEJ.TXT    このファイルです。


４．ドライバーのインストール

    下記の方法でインストールしてください。


    ●Windows XP/Server2003の場合

    【ご注意】Windows XP/Server2003へのインストールについて
      インストールの際に，”デジタル署名が見つかりませんでした”や”Windowsロ
      ゴテストに合格していません”という警告メッセージが表示されますが，問題
      はありませんので，そのまま インストールを続行してください。

    (1) 「スタート」ボタンをクリックし，「プリンタとFAX(P)」をクリックしま
         す。
        「プリンタとFAX」ダイアログボックスの中の「プリンタのタスク」から
        「プリンタのインストール」をクリックします。

    (2) 「プリンタの追加ウィザード」ダイアログボックスが開きます。
        プリンタ追加ウイザードの開始が表示されますので，「次へ(N)」をクリック
        します。
        環境に合わせて，「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ(L)」
        または「ネットワーク プリンタまたはほかのコンピュータに接続されている
        プリンタ(E)」のどちらかを選択します。

        ・「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ(L)」
          通常はこちらを選択します。「プラグアンドプレイ対応～」のチェックは
          はずしてください。
          ネットワーク接続（Standard TCP/IP Port）で使用できます。

        ・「ネットワーク プリンタまたはほかのコンピュータに接続されている
          プリンタ(E)」
          他のWindowsXP,Server2003に接続したプリンタに出力する場合に選択し
          ます。
          先に接続先のパソコンに「このコンピュータに接続されているローカルプ
          リンタ(L)」を選択してドライバーをインストールしておく必要があります。
          また，プリンタを接続しているパソコン(プリント サーバー)にアクセス
          できる権利が必要です。

        「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ(L)」を選択する場
        合は，(3)以降の手順でインストールします。

        「ネットワーク プリンタまたはほかのコンピュータに接続されているプリ
        ンタ(E)」で使用する場合， ダイアログの指示に従い，接続するプリンター
        のネットワークパスを入力し，「次へ＞」ボタンをクリックします。次に
        「通常使用するプリンタ」にするかどうかを選択し，「次へ> 」をクリック
        するとインストールは完了です。
        (ドライバーは自動的にプリンター サーバーからダウンロードされます)
        (3)以降の手順はありません。

    (3) 「次のポートを使用(U)」から，接続するポートを選択し，「次へ> 」ボタン
        をクリックします。
        ・LPR印刷を使用する場合は，「新しいポートの作成」から「Standard
          TCP/IP Port」でLPRポートを追加できます。この場合，LPR設定にて
          「LPRバイトカウントを有効にする」に必ずチェックしてください。
          チェックしないと，正常に印刷できません。

    (4) プリンターの一覧が表示されますが，ＣＤからドライバーをインストールし
        ますので，「ディスク使用(H)」のボタンをクリックします。
        「フロッピーディスクからインストール」ダイアログボックスが開きます
        ので，「参照(B)...」ボタンを使って，使用しているＣＤドライブの該当
        フォルダを指定します。
        間違いがなければ，「ＯＫ」ボタンをクリックします。

    (5) プリンターのモデル名が表示されますので，使用するモデルを選択します。
        選択したら，「次へ> 」ボタンをクリックします。

    (6) プリンター名を入力します。プリンター名を確認してください。
        また，通常使うプリンターとするか選択します。
        通常使用するプリンターにする場合は，「はい」をチェックしてください。
        登録だけをする場合は，「いいえ」をチェックしてください。
        後で，通常使用するプリンターへの変更は可能です。
        チェックしたら，「次へ> 」ボタンをクリックします。

    (7) 共有するかどうかを選択します。選択後「次へ> 」ボタンをクリックしま
        す。

        ・「このプリンタを共有しない(O)」
          通常はこちらを選択します。

        ・「共有名(S)」
          共有すると，プリンターサーバーになり，他のWindowsXP,Server2003から
          このパソコンに接続できるようになります。共有する場合は，共有名を
          入力します。

    (8) ドライバーのインストールが正常に終了したことを確認するために，テスト
        ページの印刷を行なって下さい。
        テストページの印刷をするために「はい（推奨）」をチェックします。
        チェックしたら，「次へ> 」ボタンをクリックすると，プリンターウイザー
        ドの完了が表示されます。内容を確認し，間違いがなければ，「完了」ボ
        タンをクリックします。
        「完了」ボタンをクリックすると，ＣＤからのファイルのコピーが始まり
        インストールは終了します。


    ●Windows Vistaの場合

    【ご注意】Windows Vistaのインストールについて
      インストールの際に，”ドライバソフトウェアの発行元を検証できません”と
      いう警告メッセージが表示されますが，問題はありませんので，そのまま イン
      ストールを続行してください。

    (1) 「スタート」ボタンをクリックし，「コントロールパネル」をクリックしま
         す。
        「コントロールパネル」ウインドから「プリンタ」をクリックします。
        「プリンタ」ウインドのツールバーにある「プリンタのインストール」をク
        リックします。

    (2) 「プリンタの追加」ダイアログボックスが開きます。
        プリンター追加が表示されますので、環境に合わせて，「ローカルプリンタ
        を追加します(L)」または「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリ
        ンタを追加します(W)」のどちらかを選択します。

        ・「ローカルプリンタを追加します(L)」
          通常はこちらを選択します。
          ネットワーク接続（Standard TCP/IP Port）での使用ができます。

        ・「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します(W)」
          他のWindowsVistaに接続したプリンターに出力する場合に選択します。
          先に接続先のパソコンに「このコンピュータに接続されているローカルプ
          リンタ(L)」を選択してドライバーをインストールしておく必要があります。
          また，プリンターを接続しているパソコン(プリント サーバー)にアクセス
          できる権利が必要です。

        「ローカルプリンタを追加します(L)」を選択する場合は，(3)以降の手順で
        インストールします。

        「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します(W)」で
        使用する場合， ダイアログの指示に従い，接続するプリンターのネットワー
        クパスを入力し，「次へ＞」ボタンをクリックします。次に「通常使用する
        プリンタ」にするかどうかを選択し，「次へ> 」をクリックするとインストー
        ルは完了です。
        (ドライバーは自動的にプリンター サーバーからダウンロードされます)
        (3)以降の手順はありません。

    (3) 「プリンタポートの選択」ダイアログから，接続するポートを選択し，「次
        へ(N)」ボタンをクリックします。
        既存のポートを利用する場合は、ポートを選択します。
        LPRなどのポートを新規設定する場合は、下記のようにします。
        ・「新しいポートの作成」から「Standard TCP/IP Port」を選択し、次へを
          クリックします。
        ・ホスト名、ポート名を入力し、「プリンタを照会して、使用するプリンタ
          ドライバを自動的に選択する(Q)」のチェックははずして、次へをクリック
          します。
        ・デバイスの種類で「カスタム(C)」を選択し、「設定(E)...」ボタンでポー
          トの詳細を設定します。
        ・XPTの場合は、プロトコルRawを選択し、ポート番号を入力します。
        ・LPRの場合は、プロトコルLPRを選択し、キューの名前を入力します。また、
          「LPRバイトカウントを有効にする」に必ずチェックしてください。
          チェックしないと，正常に印刷できません。
        ・設定したら、次へをクリックします。

    (4) プリンターの一覧が表示されますが，ＣＤからドライバーをインストールし
        ますので，「ディスク使用(H)」のボタンをクリックします。
        「フロッピーディスクからインストール」ダイアログボックスが開きますの
        で，「参照(B)...」ボタンを使って，使用しているＣＤドライブのドライバー
        フォルダを指定します。
        使用する言語、32bit版/64bit版でフォルダが異なりますのでご注意ください。
        間違いがなければ，「ＯＫ」ボタンをクリックします。

    (5) プリンターのモデル名が表示されますので，使用するモデルを選択します。
        選択したら，「次へ> 」ボタンをクリックします。

    (6) プリンター名を決定します。プリンター名を確認してください。
        また，通常使うプリンターとするか選択します。
        通常使用するプリンターにする場合は，チェックしてください。
        通常使用するプリンターにしない場合は，チェックをはずしてください。
        後で，通常使用するプリンターへの変更は可能です。
        チェックしたら，「次へ> 」ボタンをクリックします。

    (7) ドライバーのインストールが正常に終了したことを確認するために，テスト
        ページの印刷を行なって下さい。
        テストページの印刷をするために「テストページの印刷」ボタンをクリック
        します。
        チェックしたら，「完了」ボタンをクリックすると，インストールは終了し
        ます。


    ●Windows 7の場合

    【ご注意】Windows 7のインストールについて
      インストールの際に，”ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません”
      という警告メッセージが表示されますが，問題はありませんので，そのまま イ
      ンストールを続行してください。

    (1) 「スタート」ボタンをクリックし，「デバイスとプリンター」をクリックし
         ます。
        「デバイスとプリンター」ウインドのツールバーにある「プリンターの追加」
        をクリックします。

    (2) 「プリンターの追加」ダイアログボックスが開きます。
        インストールするプリンターの種類の選択が表示されますので、環境に合わ
        せて，「ローカルプリンターを追加します(L)」または「ネットワーク、ワイ
        ヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します(W)」のどちらかを選択しま
        す。

        ・「ローカルプリンターを追加します(L)」
          通常はこちらを選択します。
          ネットワーク接続（Standard TCP/IP Port）での使用ができます。

        ・「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します(W)」
          他のWindows 7に共有設定したプリンターに接続する場合に選択します。
          先に接続先のパソコンに「ローカルプリンターを追加します(L)」を選択し
          てドライバーをインストールしておく必要があります。
          また，プリンターを接続しているパソコン(プリント サーバー)にアクセス
          できる権利が必要です。

        「ローカルプリンターを追加します(L)」を選択する場合は，(3)以降の手順
        でインストールします。

        「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します(W)」
        で使用する場合， ダイアログの指示に従い，使用するプリンターを一覧から
        選択するか、接続されているパソコンの名称からのネットワークパスを入力
        し，「次へ＞」ボタンをクリックします。次に「通常使用するプリンター」
        にするかどうかを選択し，「次へ> 」をクリックするとインストールは完了
        です。
        (ドライバーは自動的にプリンター サーバーからダウンロードされます)
        (3)以降の手順はありません。

    (3) 「プリンターポートの選択」ダイアログから，接続するポートを選択し，
        「次へ(N)」ボタンをクリックします。
        既存のポートを使用する場合は、ポートを選択します。
        LPRなどのポートを新規設定する場合は、下記のようにします。
        ・「新しいポートの作成」から「Standard TCP/IP Port」を選択し、次へを
          クリックします。
        ・ホスト名、ポート名を入力し、「プリンターを照会して、使用するプリン
          タードライバーを自動的に選択する(Q)」のチェックははずして、次へをク
          リックします。
        ・追加のポート情報が必要となるので、デバイスの種類で「カスタム(C)」を
          選択し、「設定(E)...」ボタンでポートの詳細を設定します。
        ・XPTの場合は、プロトコルRawを選択し、ポート番号を入力します。
        ・LPRの場合は、プロトコルLPRを選択し、キューの名前を入力します。また、
          「LPRバイトカウントを有効にする」に必ずチェックしてください。
          チェックしないと，正常に印刷できません。
        ・「SNMPステータスを有効にする」のチェックははずします。
        ・設定したら、次へをクリックします。

    (4) プリンターの一覧が表示されますが，ＣＤからドライバーをインストールし
        ますので，「ディスク使用(H)」のボタンをクリックします。
        「フロッピー ディスクからインストール」ダイアログボックスが開きますの
        で，「参照(B)...」ボタンを使って，使用しているＣＤドライブのドライバー
        フォルダを指定します。
        使用する言語、32bit版/64bit版でフォルダが異なりますのでご注意ください。
        間違いがなければ，「ＯＫ」ボタンをクリックします。

    (5) プリンターのモデル名が表示されますので，使用するモデルを選択します。
        選択したら，「次へ> 」ボタンをクリックします。

    (6) プリンター名を決定します。プリンター名を確認してください。
        また，通常使うプリンターとするか選択します。
        通常使用するプリンターにする場合は，チェックしてください。
        通常使用するプリンターにしない場合は，チェックをはずしてください。
        後で，通常使用するプリンターへの変更は可能です。
        チェックしたら，「次へ> 」ボタンをクリックします。

    (7) ドライバーのインストールが正常に終了したことを確認するために，テスト
        ページの印刷を行なって下さい。
        テストページの印刷をするために「テストページの印刷」ボタンをクリック
        します。
        チェックしたら，「完了」ボタンをクリックすると，インストールは終了し
        ます。


５．ドライバーの設定

    　プリンターの設定、ドライバーの使用方法については、ヘルプを参考にしてく
    ださい。


６．制限事項

    本ドライバープログラムからの印刷において、下記の制限事項があります。

    (1) 1.3mを超える長尺印刷を行う場合、印刷するソフトウェア、パソコンの動
        作環境により、正常に印刷できない場合があります。この場合、「オプショ
        ン」タブのプリンタードライバーの解像度を低くすることで印刷が可能となる
        場合があります。


６．免責

    　製品の開発にはトラブルが発生しないよう留意して作成していますが、万一こ
    のプログラムによってユーザーに損害を及ぼした場合、その責を負いかねますの
    でご了承ください。


    ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標です
    ※会社名および商品名は一般に各社の商標または登録商標です。


                                                                 以　上
